|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTERE DES INFRASTRUCTURES****------------------****SECRETARIAT GENERAL****------------------****DIRECTION DES MARCHES PUBLICS****------------------****N°2018** \_\_\_0766\_\_\_\_ **/MI/SG/DMP/SMT-PI****Avis d’appel d’offres ouvert International****Financement :** Prêt**-**Banque Ouest Africaine de Développement**Objet : Travaux de résurfacage de voiries dans la ville** **de Ouagadougou (12,3 km)** | **BURKINA FASO-------------**Unité - Progrès - Justice**-----------***Ouagadougou, le 14 septembre 2018* |

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) des fonds pour le financement partiel de la tranche prioritaire du programme d’entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marchés des travaux de resurfacage de la chaussée de certaines voies de Ouagadougou*.* Les Travaux seront exécutés au Burkina Fasodans un délai dehuit (08) mois y compris la saison pluvieuse. Toute offre proposant un délai d’exécution supérieur à huit (08) mois sera jugée non conforme et écartée de l’évaluation.
2. Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère des Infrastructures sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux de résurfacage des voies à Ouagadougou.

Les travaux sont regroupés en un (01) seul lot pour un linéaire total d’environ **12,3 km**.

Les voies concernées par les travaux sont :

1. **Rue Elie SARE (615 m);**
2. **Rue du Colonel Félix TIEMTARBOUM (1935m);**
3. **Avenue Saponé (2815 m);**
4. **Rue Oumarou KANAZOE (3485 m);**
5. **Rue Naaba ZOMBRE (1200 m);**
6. **Rue Général Sangoulé LAMIZANA (945 m);**
7. **Rue ILBOUDO Wongyandé et du Président Maurice YAMEOGO (1285 m).**

Les travaux consistent essentiellement, pour chacune des voies, aux travaux préparatoires et de résurfacage de sept (07) voies à Ouagadougou avec reprise partielle de corps de chaussée, revêtement et réalisation des ouvrages d’assainissement

Le délai d’exécution des travaux est estimé à huit (08) mois.

1. Les exigences en matière de qualifications sont :

3.1 avoir participer à titre d’entrepreneur principal, sous-traitant ou membre d’un groupement, dans au moins deux (02) projets de travaux de construction ou de réhabilitation de voiries urbaines bitumées d’au moins 3 km au cours des cinq (05) dernières années (2013 – 2017), qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés,

3.2 Disposer du Personnel minimum exigé suivant :

Un Directeur de Travaux : il devra être un ingénieur diplômé d'une école d'ingénieurs de travaux publics ou de génie civil (BAC + 4 ans ou équivalent) ayant au moins dix (10) années d'expérience en travaux de routes bitumées ou un Technicien supérieur BTP ou Génie civil ou Génie rural ou de qualification équivalente ayant au moins quinze (15) années d'expérience en travaux de routes bitumées, un Conducteur des travaux : Il sera un Technicien supérieur BTP ou Génie civil ou Génie rural ou de qualification équivalente ayant huit (08) ans minimum d'expérience, deux Chefs de chantier : ils seront soit TS en Génie civil ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expérience, un Chef de Laboratoire : Il sera Technicien Supérieur TP ou Génie Civil Bac + 2 ans ou équivalent totalisant une ancienneté de dix(10) ans au moins dans le domaine des travaux publics ou du génie civil , un Chef d’équipe topographique: il sera un Technicien supérieur topographe/géomètre ou de qualification équivalente ayant six (06) ans minimum d'expérience dans la coordination et la direction d'opérations topographiques des chantiers de construction de routes ou d’aménagement de voiries urbaines, un Responsable en Hygiène, Sécurité et environnement: il sera Ingénieur en environnement Bac + 5 ans ou équivalent ayant six (06) ans minimum d'expérience en matière d’études et d’évaluation des impacts environnementaux et de suivi et mise en œuvre de mesures environnementales, d’hygiène et de sécurité des chantiers routiers.

 3.3 Disposer du Matériel minimum exigé suivant :

Deux (02) Bull type D7 ou équivalent, deux(02) Niveleuses type 14G ou équivalent, deux (02) Chargeurs à pneus type C950 ou équivalent, trois (03) Compacteurs vibrant type V4 ou équivalent, deux (02) Compacteurs à pneus type P5 ou équivalent, un(01) Rouleaux vibrant pour les blocs techniques, douze (12) Camions benne (10 m3 au moins), deux (02) Camions citerne à eau (8 000 litres au moins), une (01) recycleuse, un (01) finisher, une (01) centrale d’enrobage, trois(03) Bétonnières (250 litres au moins chacune), quatre (04) Vibreurs, du Matériel de laboratoire (Equipement géotechnique),du Matériel topographique (Equipement complet pour une équipe).

1. La participation à cet appel d'offres ouvert tel que défini dans les Directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services (autres que les services de consultants) financés sur un prêt ou une avance de fonds de la BOAD, est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des Directives. Aucune marge de préférence communautaire ne sera accordée aux entreprises de la zone UEMOA.
2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Monsieur **Sidiki Boubacar ILBOUDO tél : 70 27 85 96/ 70 19 20 82, Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 Décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage ; Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail : dmpmid@yahoo.fr – BUKINA FASO et de Monsieur KYELEM Jean Wenceslas Tewéndé Directeur Général de l’Entretien Routier tél : 70 20 75 86/ 70 60 48 99** et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastrcutures03 BP 7011 Ouagadougou 03, Avenue du 11 décembre, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 25 32 64 77 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – E-mail :dmpmid@yahoo.fr- BURKINA FASO de 08 heures à 15 heures (heure locale).
3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés (agrément technique, en cours de validité, pour la catégorie T4 du Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports suivant l’arrêté N°004/MITH/CAB du 17/01/05, uniquement que pour les entreprises burkinabé) et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les entreprises étrangères devront fournir une attestation d’inscription au Registre de Commerce de leur pays et un certificat de non faillite ou d’existence daté de moins de trois (03) mois délivré par une autorité compétente.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossierd*’*Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-dessus*,* à compter du **26 septembre 2018,** contre un paiement non remboursable de **quatre cent mille (400 000) francs CFA.** La méthode de paiement sera en espèce à la Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers (DGCMEF) 01 BP 6444 Ouagadougou 01 – Tél. (226) 25 32 47 75 – 25 32 46 12. Le document d’Appel d’offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés.
5. Les offres devront être rédigées en langue française et déposées à l'adresse ci-après **Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, (DMP/MI), 03 BP 7011 Ouagadougou 03, Building LAMIZANA, 3ème étage Tél. : (226) 51 29 15 49 / 25 32 49 18 – Fax : (226) 25 32 49 26 – BURKINA FASO** **au plus tard le 25 octobre 2018 à 09 heures 30 minutes (heure locale)**, Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et le cas échéant d’un observateur indépendant, qui désirent participer à l’ouverture des plis, à l’adresse ci-dessus immédiatement après la remise des offres. Les offres présentées rédigées en langue française et présentées en un (1) original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires seront accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de **soixante dix millions (70 000 000) francs CFA** ou de leur contrevaleur dans une monnaie librement convertible. L’envoi des offres par voie électronique n’est pas autorisé.

 Les offres devront demeurer valides pendant une durée de **cent quatre vingt**

 **(180) jours** à compter de la date limite de soumission.

1. Une visite sera organisée pour l’ensemble des soumissionnaires à la date et lieu ci-dessous :

 Date : **le vendredi 05 octobre 2018 ; Heure : 10 heures 00 minute**

 Lieu : Direction Générale de l’Entretien Routier

 **Le Directeur des Marchés Publics**

**Sidiki Boubacar ILBOUDO**

Chevalier de l’Ordre National